Widły z krokodylem Mini 0,78m; 1 siłownik; 5 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzkm0,78] - 4mm | 1 |
| boczek krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| klin szczęka[wzkm] - 8mm | 4 |
| szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzkm0,78] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm | 1 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 5 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 3 |
| zawias krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| zawias[wzkm] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzkm] - 8mm | 2 |

Widły z krokodylem Mini 0,87m; 1 siłownik; 5 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa [wzkm0,87] - 4mm | 1 |
| boczek krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| klin szczęka[wzkm] - 8mm | 4 |
| szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzkm0,87] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm | 1 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 5 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 3 |
| zawias krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| zawias[wzkm] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzkm] - 8mm | 2 |

Widły z krokodylem Mini 1,00m; 1 siłownik; 6 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzkm1,0] - 4mm | 1 |
| boczek krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| klin szczęka[wzkm] - 8mm | 4 |
| szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzkm1,0] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm | 1 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 5 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 3 |
| zawias krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| zawias[wzkm] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzkm] - 8mm | 2 |

Widły z krokodylem Mini 1,10m; 1 siłownik; 6 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzkm1,1] - 4mm | 1 |
| boczek krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| klin szczęka[wzkm] - 8mm | 4 |
| szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzkm1,1] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm | 1 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 5 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 3 |
| zawias krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| zawias[wzkm] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzkm] - 8mm | 2 |

Widły z krokodylem Mini 1,20m; 1 siłownik; 7 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzkm1,2] - 4mm | 1 |
| boczek krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| klin szczęka[wzkm] - 8mm | 4 |
| szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzkm1,2] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm | 1 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 5 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 3 |
| zawias krótki[wzkm] - 8mm | 2 |
| zawias[wzkm] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzkm] - 8mm | 2 |

Widły z krokodylem Mini 1,20m; 2 siłowniki; 7 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzkm1,2] - 4mm | 1 |
| boczek[wzkm] - 8mm | 2 |
| klin szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzkm1,2] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 3 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 3 |
| zawias[wzkm] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzkm] - 8mm | 2 |

Widły z krokodylem Mini 1,30m; 2 siłowniki; 7 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzkm1,3] - 4mm | 1 |
| boczek[wzkm] - 8mm | 2 |
| klin szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzkm1,3] -4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 3 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 3 |
| zawias[wzkm] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzkm] - 8mm | 2 |

Widły z krokodylem Mini 1,50m; 2 siłowniki; 8 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzkm1,5] - 4mm | 1 |
| boczek[wzkm] - 8mm | 2 |
| klin szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| szczęka zewnętrzna[wzkm] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzkm] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzkm1,5] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzkm] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 3 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 3 |
| zawias[wzkm] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzkm] - 8mm | 2 |

Widły z krokodylem S szer. 1,0m; 5 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks1,0] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks1,0] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawas[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 4 |

Widły z krokodylem S szer. 1,2m; 6 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks1,2] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks1,2] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias [wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro [wzks] - 8mm | 4 |

Widły z krokodylem S szer. 1,4m; 7 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks1,4] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka [wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks1,4] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias [wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 4 |

Widły z krokodylem S szer. 1,6m; 8 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks1,6] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks1,6] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 4 |

Widły z krokodylem S szer. 1,8m; 9 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks1,8] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks1,8] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 4 |

Widły z krokodylem S szer. 2,0m; 10 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks2,0] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 3 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks2,0] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 6 |

Widły z krokodylem S szer. 2,2m; 11 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks2,2] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 3 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks2,2] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 6 |

Widły z krokodylem S szer. 2,4m; 12 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks2,4] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 3 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks2,4] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 6 |

Widły z krokodylem L 1,8m; 9 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkl1,8] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkl1,8] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skurupa[wzkl1,8] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem L 2,0m; 10 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkl2,0] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkl2,0] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skurupa[wzkl2,0] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem L 2,2m; 11 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkl2,2] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkl2,2] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skurupa[wzkl2,2] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem L 2,4m; 12 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkl2,4] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkl2,4] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skurupa[wzkl2,4] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem L 2,6m; 13 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkl2,6] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkl2,6] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skurupa[wzkl2,6] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkl]x2 - 10mm | 0 |
| szczęka i[wzkl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem XL 1,8m; 9 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkxl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny (duże zęby)[wzkxl1,8] - 8mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkxl1,8] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkxl] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkxl1,8] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skorupa (duże zęby)[wzkxl1,8] - 6mm | 1 |
| skorupa[wzkxl1,8] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkxl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkxl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka większa - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkxl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkxl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem XL 2,0m; 10 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkxl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny (duże zęby)[wzkxl2,0] - 8mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkxl2,0] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkxl] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkxl2,0] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki[wzkxl] - 4mm | 1 |
| skorupa (duże zęby)[wzkxl2,0] - 6mm | 1 |
| skorupa[wzkxl2,0] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkxl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkxl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka większa - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkxl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkxl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem XL 2,2m; 11 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkxl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny (duże zęby)[wzkxl2,2] - 8mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkxl2,2] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkxl2,2] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkxl2,2] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skorupa (duże zęby)[wzkxl2,2] - 6mm | 1 |
| skorupa[wzkxl2,2] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkxl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkxl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka większa - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkxl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkxl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem XL 2,4m; 12 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkxl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny (duże zęby)[wzkxl2,4] - 8mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkxl2,4] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkxl2,4] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkxl2,4] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skorupa (duże zęby)[wzkxl2,4] - 6mm | 1 |
| skorupa[wzkxl2,4] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkxl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkxl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka większa - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkxl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkxl] - 10mm | 2 |

Widły z krokodylem XL 2,6m; 13 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkxl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny (duże zęby)[wzkxl2,6] - 8mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkxl2,6] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkxl2,6] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkxl2,6] - 8mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skorupa (duże zęby)[wzkxl2,6] - 6mm | 1 |
| skorupa[wzkxl2,6] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkxl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkxl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka większa - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń dolny - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń główny - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkxl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| łączenie szczęka[wzkxl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkxl] - 10mm | 2 |