Widły z krokodylem S szer. 1,6m; 8 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks1,6] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks1,6] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 4 |

Widły z krokodylem S szer. 1,8m; 9 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks1,8] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks1,8] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 4 |

Widły z krokodylem S szer. 2,0m; 10 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks2,0] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 3 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks2,0] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 6 |

Widły z krokodylem S szer. 2,2m; 11 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks2,2] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 3 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks2,2] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 6 |

Widły z krokodylem S szer. 2,4m; 12 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| belka zębowa[wzks2,4] - 6mm | 1 |
| boczek[wzks] - 8mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| pałąk szczęka[wzks] - 8mm | 3 |
| szczęka zewnętrzna[wzks] - 8mm | 2 |
| szczęka[wzks] - 8mm | 2 |
| tylna ściana[wzks2,4] - 4mm | 1 |
| wzmocnienie szczęki[wzks] - 8mm | 2 |
| wzmocnienie zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi 35 - 10mm | 6 |
| zabezpieczenie sworzeń fi25 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 2 |
| zawias[wzks] - 8mm | 2 |
| ząbek - 10mm | 2 |
| żebro[wzks] - 8mm | 6 |

Widły z krokodylem L 1,8m; 9 zębów

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| boczek[wzkl] - 10mm | 2 |
| grzebień węże - 2mm | 1 |
| kątownik dolny[wzkl1,8] - 8mm | 1 |
| kątownik górny krótki[wzkl] - 8mm | 2 |
| kątownik górny[wzkl1,8] - 8mm | 1 |
| łączenie szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| mocowanie trójniki - 4mm | 1 |
| skurupa[wzkl1,8] - 6mm | 1 |
| szczęka ii[wzkl] - 10mm | 2 |
| szczęka i[wzkl] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie nakładka fi17 - fi35 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie nakładka fi40 - fi80 - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie sworzeń fi30 - 10mm | 4 |
| zabezpieczenie sworzeń fi40 - 10mm | 2 |
| zamknięcie siłownik[wzkl] - 6mm | 2 |
| zawias szczęka[wzkl] - 10mm | 2 |
| żebro[wzkl] - 10mm | 2 |