włóka łąkowa 3 rzędowa 5m

|  |  |
| --- | --- |
| **Część** | **Ilość** |
| blacha wieżyczka [wł] - 10mm | 2 |
| do obróbki uchwytu zabezpieczenia [wł] - 25mm | 1 |
| grzebień węże [wł] - 2mm | 1 |
| kątownik wieżyczka [wł] - 10mm | 1 |
| kątownik łoże [wł] - 6mm | 6 |
| logo gribo [wł] | 0 |
| mocowanie trójniki [wł] - 4mm | 1 |
| obejma uchwyt wysiew [wł] - 3mm | 6 |
| pierścionek [wł] - 6mm | 8 |
| podstawa pod zawias przedni [wł] - 10mm | 4 |
| podstawa pod zawias tylni [wł] - 10mm | 4 |
| przykręcanie wieżyczki [wł] - 10mm | 4 |
| rozpórka wieżyczka [wł] - 10mm | 1 |
| ucho kątownik wieżyczka [wł] - 10mm | 2 |
| ucho siłownik [wł] - 10mm | 4 |
| ucho szekla [wł6] - 15mm | 8 |
| ucho zabezpieczenie [wł] - 25mm | 4 |
| uchwyt wysiew [wł] - 6mm | 6 |
| uszko odciąg [wł] - 10mm | 2 |
| wieżyczka [wł] - 10mm | 2 |
| zabezpieczenie [wł] - 10mm | 4 |
| zawias podestu [wł] - 10mm | 4 |
| zawias siłownik wieżyczka [wł] - 10mm | 1 |
| zawias [wł] - 10mm | 24 |
| łączenie kątowników [wł6] - 10mm | 11 |
| łączenie rury i kątownika i [wł6] - 10mm | 22 |
| łączenie rury i kątownika [wł6] - 10mm | 6 |
| łączenie ucho siłownik [wł] - 10mm | 2 |
| łączenie wieżyczka i [wł] - 10mm | 1 |
| łączenie wieżyczka [wł] - 10mm | 2 |
| łączenie zawias siłownika wieżyczka [wł] - 10mm | 2 |
| ślizg boczny i [wł] - 8mm | 2 |
| ślizg [wł] - 8mm | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodatkowa część** | **Ilość** |